修改按键灵敏度 卡片内数据格式：

包头：

0X55 0XAA

指令码：

0XE7

参数：

12 byte

参数说明：

第1字节 ：按键1 的灵敏度

第2字节 ：按键2 的灵敏度

第3字节 ：按键3 的灵敏度

第4字节 ：按键4 的灵敏度

第5字节 ：按键5 的灵敏度

第6字节 ：按键6 的灵敏度

第7字节 ：按键7 的灵敏度

第8字节 ：按键8 的灵敏度

第9字节 ：按键9 的灵敏度

第10字节 ：按键\* 的灵敏度

第11字节 ：按键0 的灵敏度

第12字节 ：按键# 的灵敏度

等级为 0-15

偶数为标准灵敏度

奇数为增强灵敏度（对上一偶数灵敏度增强）

数字越大 灵敏度越高